#include <AFMotor.h>

AF\_DCMotor motor(1);

void setup() {

Serial.begin(9600);

motor.setSpeed(100);

}

void loop() {

motor.run(FORWARD);

delay(100);

motor.run(RELEASE);

}